

1. เข้า Group Line ชื่อ “**Bluestone EV Charger**”




**Bluestone EV Charger (88)**


@All Update Firmware EV Charger

1. แตะค้างที่ไฟล์ **“BLUESTONE\_HWA\_ICES\_EVCSTHAH16\_SB3231.ino.esp32.zip”** (1) จากนั้นคลิก **“Keep”** (2) จากนั้นคลิก **“Keep”** (3) อีกครั้ง







1. คลิก **“Home”** ของไลน์ จากนั้นไปที่ **“Keep”** (4)





1. คลิกไฟล์ **“BLUESTONE\_HWA\_ICES\_EVCSTHAH16\_SB3231.ino.esp32.zip”** (5)

จะเจอ **“BLUESTONE\_HWA\_ICES\_EVCSTHAH16\_SB3231.ino.esp32.zip”** (6) ให้คลิกเข้าไป




1. เลือก **“BLUESTONE\_HWA\_ICES\_EVCSTHAH16\_SB3231.ino.esp32.bin”** (7) จากนั้นคลิก **“Extract”** (8)





1. ตั้งชื่อโฟล์เดอร์ว่า “**Update Firmware**” จากนั้นคลิก **“Extract”** (9) อีกครั้ง จะได้ **“BLUESTONE\_HWA\_ICES\_EVCSTHAH16\_SB3231.ino.esp32.bin”** (10)




**ตำแหน่งไฟล์**


Internal > Download >Update Firmware

เปลี่ยนเป็น “**Update Firmware**”


1. เชื่อมต่อ Wi-Fi, SSID: **BluestoneAP04** (11)



1. เข้า Browser จากนั้นพิมพ์ IP Address: **192.168.4.1/updateFirmware** (12)




1. Login ด้วย Username: **bluestone** Password: **bluestone** จากนั้นคลิก **“Sign in”** (13)




1. เมื่อ Login สำเร็จ จากนั้นคลิก **“Choose File”** (14)




1. คลิก **“My Files”** (15)



1. คลิก **“Download”** (16)




1. คลิกโฟลเดอร์ **“Update Firmware”** (17)




Update Firmware


1. เลือก **“UESTONE\_HWA\_ICES\_EVCSTHAH16\_SB3231.ino.esp32.bin”** (18) จากนั้นคลิก **“Done”** (19)





Update Firmware



1. คลิก **“Upload File”** (20)



1. รอจนกว่าจะขึ้น **“OTA DONE”** (21)



1. เชื่อมต่อ Wi-Fi, SSID: **BluestoneAP04** จากนั้นเข้า Browser พิมพ์ IP Address: **192.168.4.1** และสามารถใช้งานตามปกติ

